建築技術規則－山坡地建築專章檢討表
	基地座落
	南投 縣          鎮           段         地號

	設計建築師
	（簽名及蓋章）


	條　　　　　文
	檢　討　情　形
	結 果

	第260條
	本章所稱山坡地，指依山坡地保育利用條例第3條之規定劃定，報請行政院核定公告之公、私有土地。
	位於山坡地範圍
	是

	第262條
	山坡地有左列各款情形之一者，不得開發建築。但穿過性之道路、通路或公共設施管溝，經適當邊坡穩定之處理者，不在此限：

1、 坡度陡峭者：所開發地區之原始地形應依坵堆圖上之平均坡度之分布狀態，區劃成若干均質區。在坵塊圖上其平均坡度超過30 %者。但區內最高點及最低點間之坡度小於15 %，且區內不含顯著之獨立山頭或跨越主嶺線者，不在此限。
2、 地質結構不良、地層破碎或順向坡有滑動之虞者：

(1) 順向坡傾角大於20度，且有自由端，基地面在最低潛在滑動面外側地區。

(2) 自滑動面透空處起算之平面型地滑波及範圍，且無適當擋土設施者。其公式及圖式如左：
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Ｄ：自滑動面透空處起算之波及距離（ｍ）

θ：岩層坡度。

Ｈ：滑動面透空處高度（ｍ）。
(3) 在預餐基礎面下，有效應力深度內，地質鑽探岩心之岩石品質指標（RQD）小於25 %，且其下坡原地形坡度超過55 %，坡長30公尺者，距坡緣距離等於坡長之範圍，原地形呈明顯階梯狀者，坡長自下段階地之上坡腳起算。

3、 活動斷層：依歷史上最大地震規模（Ｍ）劃定在左表範圍內者：
	
	

	
	
	歷史地震規模
	不得開發建築範圍
	
	
	

	
	
	M ≥ 7
	斷層帶二外側邊各100公尺
	
	
	

	
	
	7 > M ≥ 6
	斷層帶二外側邊各50公尺
	
	
	

	
	
	M < 6或無記錄者
	斷層帶二外側邊各30公尺內
	
	
	

	
	4、 有危害安全之礦場或坑道：

(1) 在地下坑道頂部之地面，有與坑道關連之裂隙或沈陷現象者，其分布寬度二側各一倍之範圍。

(2) 建築基礎（含樁基）面下之坑道頂覆蓋層在左表範圍者：
	
	

	
	
	岩盤健全度
	坑道頂至建築基礎面之厚度
	
	
	

	
	
	RQD ≥ 75%
	< 10×坑道最大內徑(M)
	
	
	

	
	
	50% ≤ RQD < 75%
	< 20×坑道最大內徑(M)
	
	
	

	
	
	RQD < 50%
	< 30×坑道最大內徑
	
	
	

	
	5、 廢土堆：廢土堆區內不得開發為建築用地。但建築物基礎穿越廢土堆者，不在此限。
6、 河岸或向源侵蝕：

(1) 自然河岸高度超過五公尺範圍者：
	
	

	
	
	河岸邊坡之角度(θ)
	地質
	不得開發建築範圍

(自河岸頂緣內計之範圍)
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	砂礫層
	岸高(H)×1
	
	
	

	
	
	
	岩盤
	岸高(H)×2/3
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	砂礫層
	岸高(H)×2/3
	
	
	

	
	
	
	岩盤
	岸高(H)×1/2
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	砂礫層
	岸高(H)×1/2
	
	
	

	
	
	
	岩盤
	岸高(H)×1/3
	
	
	

	
	(2) 在前目表列範圍內已有平行於岸之裂隙出現者，則自裂隙之內緣起算。

7、 洪患：河床二岸低地，過去洪水災害記錄顯示其周期小於10年之範圍。但已有妥善之防洪工程設施並經當地主管建築機關認為無礙安全者，不在此限。
8、 斷崖：斷崖上下各二倍於斷崖高度之水平距離範圍內。但地質上或設有適當之擋土設施前經當地主管建築機關認為安全無礙者，不在此限。
前項第六款河岸包括海崖、階地崖及臺地崖。

第一項第一款坵塊圖上其平均坡度超過55%者，不得計入法定空地面積；坵塊圖上其平均坡度超過30%且未逾55%者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物。
	
	

	第263條
	建築基地應自建築線或其地內通路邊退縮設置人行步道，其退縮距離不得小於1.5公尺，退縮部分得計入法定空地（標示如配置圖及一樓平面圖）。但道路或基地內通路邊已設置人行步道者，可合併計算退縮距離。

建築基地具特殊情形，經直轄市、縣（市）主管建築機關認定未能依前項規定退縮者，得減少其退縮距離或免予退縮；其認定原則由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。

臨建築線或基地內通路邊第一進之擋土設施各點至路面高度不得大於道路或基地內通路中心糸至擋土設施邊之距離，且其高度不得大於6公尺。

前項以外建築基地內之擋土設施以1：1.5之斜率，依垂直道路或基地內通路方向投影於道路或基地內通路之陰影，最大不得超過道路或基地內通路之中心線。
	
	

	第264條
	山坡地地面上之建築物至擋土牆坡腳間之退縮距離，應依左列公式計算（標示如配置圖及一樓平面圖）。

1、 擋土牆上方無構造物載重者：
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2、 擋土牆上方有構造物載重者：
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3、 擋土牆後方為順向坡者：
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D1、D2、D3：建築物外牆各點與擋土坡腳間之水平距離(m)

H：第一進擋土牆坡頂至坡腳之高度(m)。

θ：第一進擋土牆上方邊坡坡度。

Q：擋土牆上方D1範圍內淺基礎構造物單位長度載重(t/m)

r1：擋土牆背填土單位重量(t/m3)。

c：順向坡滑動界面之抗剪強度(t/m2)。

L：順向坡長度(m)。
	
	

	第265條
	基地地面上建築物外牆距離高度一點五公尺以上之擋土設施者，其建築物外牆與擋土牆設施間應有2公尺以上之距離（標示如配置圖及一樓平面圖）。但建築物外牆各點至高度三點六公尺以上擋土設施間之水平距離，應依左列公式計算：
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H：擋土設施各點至坡腳之高度。

D：建築物外牆各點及擋土設施間之水平距離。
	
	

	第266條
	建築物至建築線間之通路或建築物至通路間設置戶外階梯者，應依左列規定辦理（標示如配置圖及一樓平面圖）：

1、 戶外階梯高度每3公尺應設置平臺一處，平臺深度不得小於階梯寬度。但平臺深度大於2公尺者，得免再增加其寬度。

2、 戶外階梯每階之級深及級高，應依左列公式計算：
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R：每階之級高。

T：每階之級深。
3、 戶外階梯寬度不得小於1.2公尺。但以戶外階梯為私設通路或基地內通路者，其階梯及平台之寬度應依私設通路寬度之規定。
以坡道代替前項戶外階梯者，其坡度不得大於1：8。
	
	

	第267條
	建築基地地下各層最大樓地板面積計算公式如左：
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A0：地下各層最大樓地板面積。

A：建築基地面積。

Q該基地之最大邁蔽率。

建築物因施工安全或停車設備等特殊需要，經主管建築機關審定有增加地下各層樓地板面積必要者，得不受前項限制。

建築基地內原有樹木，其距離地面1公尺高之樹幹周長大於50公分以上經列管有案者，應予保留或移植於基地之空地內。
	
	

	第268條
	建築物高度除經開發許可審議通過之開發計畫書、圖已有規定者，從其規定外，不得高於法定最大容積率除以法定最大建蔽率之商乘3.6再乘以2，其公式如下：

H≦（法定最大容積率／法定最大建蔽率）×3.6×2
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