綠建築設計自主檢核表
	起 造 人
	
	使 用 類 組
	

	建物名稱
	新建工程
	基 地 面 積
	A=      ㎡   

	基地地號
	南投縣   鎮   段   等  筆地號
	總樓地板面積
	FA=     ㎡

	基本圖說
	□面積計算表
□配置圖(標示申請範圍及方位)
□各層平面圖或各向立面圖或各向剖面圖

	檢討項目
	建築物類別
	檢附書件

	建築基地綠化
	□新建建築物  

□免檢討：

    □、個別興建農舍
    □、基地面積小於300㎡
	□植栽數量規格表(應標明植栽分類、區屬、學名及覆土深度)
□植栽配置圖(名稱、數量、間距、面積計算及地下構造物範圍)
□植栽及其覆土設計深度剖面圖
□特殊設計手法，如生態複層及陽台剖面圖

	建築基地保水
	□新建建築物

□免檢討：

    □、山坡地建築

    □、地下水位小於1m

    □、個別興建農舍

    □、基地面積小於300㎡
	□地質鑽探報告資料

□保水設計手法配置圖(應可清楚表示位置範圍，並標註尺寸及計算

  面積，另標示地下構造物範圍)
□保水設計手法相關剖面圖

	建築物節約能源
	□學校類

□大型空間類
□住宅類
□農舍(ΣFA大於500㎡)
□辦公廳類   (超過1000㎡)
□百貨商場類 (超過1000㎡)
□旅館餐飲類 (超過1000㎡)
□醫院類     (超過1000㎡)
□其他類     (超過1000㎡)
□免檢討（符合建築技術規則第298條第1項第3款之規定）
	□海拔高度說明（海拔200M以上應另附資料說明）
□開口部、實牆部之Ai面積圖及計算式
□遮陽版形式檢討附圖標示相關數據值(X1、X2)及計算

□屋頂投影面積圖及計算式(屋頂Ui低於Uars者免)

□相關之外周區平面計算圖說、立面圖、外殼構造大樣及門窗圖

  (ENVLOAD精算法者，不同空調時區者應分別標示)

□外牆總面積圖及計算式(ENVLOAD精算法者)

□屋頂總面積圖及計算式(ENVLOAD精算法者)

□Req檢討建築物立面圖(開窗編號、面積計算)

□門窗表(開窗編號、開窗型式、面積計算、使用位置)

□燈具平面配置圖(圖例及數量表)

	建築物雨水或生活雜排水回收再利用
	□ΣFA達10000㎡以上 
□免檢討：□ΣFA未達10000㎡
□衛生醫療類F-1組
	□建築物雨水及生活雜排水回收再利用之系統設計相關圖說

□雨水貯留設施之雨水利用量與建築物總用水量之比例計算圖說

□生活雜排水回收再利用設施之雜排水回收再利用量與建築物總生活雜排水量之比例計算圖說

	綠 建 材
	□供公眾使用建築物

□免檢討
	□綠建築材標章證書或環保標章證書

□綠建築材設置位置裝修平面圖(含裝修表面積計算)

	設計單位
	     建築師事務所(簽章)
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